Na imagens acima podemos ver uma configuração de uma balança etiquetadora, sendo assim, para iniciar a configuração da etiqueta precisamos do código gerado por ela EX.:2000100002643.
Primeiramento precisamos separar o código em algumas partes EX.: 2|000100|00264|3. 
-2 indentificação do código de barras;
-000100 o código de produto (código interno ou cód. barras);
-00264 o preço ou valor do produto da etiqueta. (Preço na etiqueta:2,64 peso: 0,264);
-3 código verificador;
Agora vamos colocar nas configurações de nosso sistema.

-Indentificação da barra, é o primeiro digito do código de barras '2'.
-Para sabermos a 'quantidade de digitos preço\peso' contamos a terceira parte do nosso código , sendo assim 5;
-'Informação que deve ser lida' se em seu código esta informando o preço da etiqueta ou o peso;
-para informar 'início da leitura de preço/peso' contamos ta primeira parte para o inicio da terceira EX.: 
-Decimais quando valor =2, quando peso =3;
-'Buscar no estoque por', o tipo de código que ira ser buscado no estoque'controle' código gerado pelo sistema sgmaster, 'barras' o código de barras informado pelo funcionario no estoque obs.: o cód de barras pode ser informado manualmente pelo funcionario para ter o melhor e menor código no sistema.
-obs.: quando buscado no estoque pelo código de barras, importante habilitar a opção código barras nas configurações padrão